|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| 大庆市人民医院南院清水泵房管线更换项目招标公告 |
| 一、招标项目：大庆市人民医院南院清水泵房管线更换项目二、具体要求：1、大庆市人民医院南院清水泵房管线更换项目要求见投标须知。2、投标人于2020年7月23日下午3点30分前，到大庆市人民医院基建维修科递交公司资质，资质要求：法定代表人资格证明书、法定代表人身份证、有效期内营业执照，建筑工程施工总承包资质证书，安全生产许可证，以上证件要递交加盖公章的复印件二份，原件审查完毕后带回。4、资格审查通过后制作投标文件，招标前密封好递交招标办。5、开标评标拟定日期：2020年7月24日下午13点30分会场地址：另行通知.6、交货时间及地点：按合同签订的院方要求。7、招标方式：竞争性谈判，三轮报价。8、控制价：95000元（投标价格不得超过控制价）详细地址：大庆市开发区建设路241号邮    编：163316            联 系 人：贠铂电 话：15776561116 投 标 须 知一、招标项目、要求及内容（一）项目：大庆市人民医院南院清水泵房管线更换项目（二）要求：1、提供参与本项目投标供应商有效的企业法人营业执照副本。2、提供参与本项目投标供应商有效的税务登记证。3、提供参与本项目投标供应商有效的建筑工程施工总承包资质证书。4、提供参与本项目投标供应商有效地安全生产许可证。5、质保期2年。6、建议投标人在开标之前与招标单位联系，进行现场勘察，了解施工的地点及现场位置，如投标人不进行现场勘察，造成对现场情况、招标文件及工程内容理解错误，后果由投标人自行承担，成交后不追加任何费用。（三）施工内容：1、拆除原有焊接钢管线200米2、现场挖土方2.8米深，预计挖方350m³3、回填土方4、30cm厚垫层，垫层材料种类、厚度:砂垫层 30cm5、11个套管，类型:柔性防水套管、规格:De1506、安装钢丝网PE管154米 钢丝网骨架塑料复合管De150；连接形式:热熔连接7、安装PE塑料管97米 PE塑料复合管De150；连接形式热熔8、降水，6天9、挖掘机，1天二、报名地点地点：大庆市人民医院基建维修科三、投标人资格审查时间：2020年7月23日下午3点30分前 要求：准备法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证原件、授权委托书原件、被授权人身份证件原件、有效期内营业执照原件，建筑工程施工总承包资质证书原件，安全生产许可证原件，所有证件复印件两份（以上复印件应加盖公章），原件审查完毕后带回。四、投标文件的编制投标人的投标文件应包括下列内容：1、胶装、有页码及目录2、报价明细单2、工程量清单3、法定代表人资格证明书复印件、授权委托书原件和被授权人身份证件复印件；有效期内营业执照（以上复印件应加盖公章）。4、售后服务承诺。五、投标文件的递交时间2020年7月24日下午15:00六、投标文件的递交1、每个投标人递交1个投标文件密封袋。2、密封袋封面应分别写明招标人和投标人的名称、项目，并注明“开标时间以前不得开封”字样。3、投标人应在规定时间前，将投标文件递交给招标办。4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章、单位法定代表人或委托代理人印章的；（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的；（3）超过截止时间未送达投标文件的。（4）违反招投标法律法规规定的。（5）未响应招标文件内容。七、开标与评标1、开标时间：2020年7月24日下午13点30分 2、开标地点：另行通知3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带有效身份证明，在规定的开标时间前到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。4、开标后，评标小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标、定标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。八、评标原则1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。2、保证提供的质量、价格及交货时间按招标人要求。3、能提供最佳售前、售后服务。4、能提供最合理的投标报价。5、质量符合要求的。九、投标保证金5000元人民币，同招标文件一起交到招标办公室，未中标单位，招标会结束后返还，中标单位履行合同后返还（不含利息）。十、如发生须知外其他事项，以医院方要求为主。                        |

 |