**保修内容及要求**

1、磁共振系统，厂家配置，包含相应的电子部件、机械部件及消耗品

2、保修配套第三方水冷机1台

3、保修期截止时，液氦液位不低于总体75%

4、预防性保养，并提供包括电气安全、系统安全、系统性能、图像质量等保养，并提供保养报告。每年3次。

5、开机率，全年工作日不低于95%

6、提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统运行报告。

7、一小时内响应院方保修电话

8、如院方不能自行解决，工程师接到电话后24小时内到场维修。