**保修内容及要求**

1、磁共振系统，厂家配置，包含相应的电子部件、机械部件及消耗品。

2、投标人须提供制造商认证合格的备件，供应且为原厂全新备件。

3、及时获取并提供全套完整的制造商系统软硬件改版措施。

4、、保修配套第三方水冷机1台。

5、保修配套第三方空调1台。

6、保修期截止时，液氦液位不低于总体75%。

7、3人以上接受过原制造商专业培训的工程师。

8、预防性保养，并提供包括电气安全、系统安全、系统性能、图像质量等保养，并提供保养报告，每年3次。

9、每年2次有资质临床培训老师，现场培训，每次不低于2天。

10、开机率，全年工作日不低于95%。

11、提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统运行报告。

12、一小时内响应院方保修电话。

13、如院方不能自行解决，工程师接到电话后12小时内到场维修。