泌尿外科低温改造工程清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目概述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:2.门窗洞口尺寸: | m2 | 240.7 |
| 2 | 010807001001 | 金属窗 单框三玻铝塑铝窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:2.框、扇材质:3.玻璃品种、厚度: | m2 | 124.2 |
| 1 | 031005001001 | 铸铁散热器【拆除】 | 1.拆除工艺暖气片 16片/组 | 组 | 26 |
| 2 | 031005001003 | 铸铁散热器【拆除】 | 1.拆除铸铁暖气片 22片/组 | 组 | 6 |
| 3 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢管DN20 | m | 83.5 |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门拆除 | 1.拆除钢阀门DN20 | 个 | 40 |
| 5 | 031005001002 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁镀塑工艺暖气片 22片/组2.安装方式:详见相关要求 | 组 | 32 |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:双热熔铜球阀2.规格:DN203.连接形式:螺纹连接 | 个 | 64 |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:热媒体3.材质、规格:PP-R管 DN204.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 83.5 |
| 8 | 01B001 | 拆除材料运至 | 拆除材料运至甲方指定地点 | 项 | 1 |
| 9 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料搬运 | 项 | 1 |
| 10 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:按甲方要求 | 系统 | 1 |
| 1 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板平面尺寸: | m2 | 26.6 |
| 2 | 011606002001 | 拆除暖气罩及墙面板 | 1.拆除的基层类型:2.龙骨及饰面种类: | m2 | 96.5 |
| 3 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 补抹窗口 | 零星项目一般抹灰 补抹窗口 | m2 | 10 |
| 4 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆2.窗台板材质、规格、颜色:20MM大理石窗台板 | m2 | 38.9 |
| 5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面2.铲除部位的截面尺寸: | m2 | 180 |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:墙面2.喷刷涂料部位:墙面3.腻子种类:防裂腻子4.刮腻子要求:刮腻子2遍5.涂料品种、喷刷遍数:刷环保涂料2遍 | m2 | 180 |
| 7 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面2.保温隔热方式:粘贴3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:32KG/M3挤塑板4.保温隔热材料品种、规格及厚度:30MM挤塑板5.增强网及抗裂防水砂浆种类:挂玻纤网刮苯板胶两遍 | m2 | 25 |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:600\*600MM4.嵌缝材料种类:5.防护层材料种类:6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 30 |
| 9 | 01B001 | 垃圾外运 | 垃圾外运至甲方指定地点 | 项 | 1 |
| 11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |