# 单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：　　　大庆市人民医院

项目名称：　　腔镜室内镜清洗工作站改造

拟采购的货物或服务的说明：　高背板豪华主体（500槽）3个、高背板豪华主体（685槽）1个、无背板豪华主体（685槽）1个、自动灌流器（触摸型）5个、给排水系统5个、方槽盖3个、排水电磁阀2个

拟采购的货物或服务的预算金额：　　　　86240元

采用单一来源采购方式的原因及说明：　　改造加装的水槽只能选用原厂，否则尺寸、功能及程序控制不能配套。

二、拟定供应商信息

名称：　哈尔滨南岗区迈尔电器设备经销部

地址：　黑龙江省哈尔滨市南岗区极乐三道街16号125栋1号1层-地下4层F2187

三、公示期限

　2022年8月23　日 至　2022年8月29　日（*公示期限不得少于5个工作日*）

四、投标说明

**商务要求**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）提供本项目投标有效的企业法人营业执照；

（四）投标人具有本项目从业相关资质

（五）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；

（六）不接受联合体投标；

（七）在经营活动中没有重大违法记录；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

**投标文件说明：**

　 （一）投标书应为胶装、标明目录页码，**应包含有关投标人资格要求证明材料**等。

（二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

（三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。

（四）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标公司联系人及联系方式

（五）投标文件包含项目：

1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）

2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）

3.报价明细单（加盖公章）

4.提供本单位的依法缴纳社会保障资金证明及授权代表社保证明材料。（加盖公章）

5.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）

6.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。

7.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。

8.服务方案（服务承诺、质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）

9.评标需要的其它材料。

***技术要求：***

球管技术参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清洗槽参数（消化内镜室） | | |
| 序号 | 项目 | 说明 |
| 1 | 高背板豪华主体 | 高背板豪华主体数量4个   1. 洗消槽、功能背板、干燥台面等，应用改性PMMA高分子复合材料≧8MM厚，整体一次成型，无任何接缝所有倒角为大圆弧保证无卫生死角 2. 单方槽规格：长×宽×高685mm7x60mmx1800mm （±5mm）   500mmx760mmx1800mm（±5mm） |
| 2 | 自动灌流器 | 自动灌流器数量5个  面板为专业防水型触摸屏（其工作电压为24V）（其工作电压为12V），安全可靠。 |
| 3 | 无背板清洗槽 | 无背板清洗槽数量1个  台面主料为改性PMMA-ABS高分子复合材料8MM厚，经数次冷热加工一次性成型；面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗。  清洗槽尺寸长×宽 685mmx760mm(±5mm) |
| 4 | 方槽盖 | 方槽盖数量3个  透明亚克力面板吸塑成形，有手柄，可以清晰看到浸泡清洗的状况。外形尺寸500mmx430mm(±1mm） |
| 5 | 清洗槽改造安装要求 | 清洗槽改造安装数量2套  将原有的胃肠镜清洗槽按改造升级，并符合软式内镜清洗流程技术操作规范。 |
| 6 | 排水电磁阀 | 排水电磁阀数量2个  电压12V，常闭，当通电后打开按钮，设备方可通水。 |
| 7 | 给排水系统 | 给排水系统数量5个  优质SUS304#不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水  接口，冷热水开关独立控制，可承受强酸强碱环境的使用；全304#高压编织供  水软管及管件；PP-R冷热水管材和管件。 |

五、其他补充事宜：

单一来源论证专家组六、招标日期及地点：

开标日期：2022年8月30日上午8：30（如有变化另行通知）

开标地点：机关三楼会议室（如有变化另行通知）

七、联系方式

联 系 人：　　　　周剑

联系地址：黑龙江省大庆市人民医院设备运行科

联系电话：0459-6612937