大庆市人民医院排污许可

污染物监测服务项目招标公告

1. **招标项目：**

（一）采购项目名称：排污许可污染物监测服务

（二）采购数量：1项（南、北院）

（三）招标方式：竞争性谈判

（四）控制价：130000元（投标价格不得超过控制价）

1. **项目概况**

根据《排污许可管理办法》及环保相关文件要求，我院需要对排污许可污染物进行定期（频次）监测，并完成排污许可证平台执行报告的网上填报。其中，北院废气监测点3处，废水监测点4处；南院废气监测点3处，废水监测点1处。主要监测项目有：

（一）废气：氨、硫化氢、臭氧浓度、甲烷、氯等。

（二）废水：化学需氧量、PH值、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数等。

**三、服务商资质要求：**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）服务商需具备国家相关部门认可的检验检测机构资质。检测的能力范围包含生活饮用水和废水、空气和废气、固体废弃物等。

（四）提供参与本项目投标供应商有效的营业执照副本；

（五）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；

（六）不接受联合体投标；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

**四、具体监测项目及频次**

（一）大庆市人民医院（北院）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测频次 |
| 废水 | DW001 | 污水处理站废水排放口 | 流量,水流流速 | pH值 | 1次/12小时 |
| 悬浮物 | 1次/周 |
| 五日生化需氧量 | 1次/季 |
| 化学需氧量 | 1次/周 |
| 阴离子表面活性剂 | 1次/季 |
| 石油类 | 1次/季 |
| 动植物油 | 1次/季 |
| 挥发酚 | 1次/季 |
| 总氰化物 | 1次/季 |
| 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 |
| DW002 | 放射科预排放口 | 流量,水流流速 | 总α放射性 | 1次/季 |
| 总β放射性 | 1次/季 |
| DW003 | 口腔科排放口 | 流量,水流流速 | 总汞 | 1次/季 |
| DW004 | 检验科排放口 | 流量,水流流速 | 总汞 | 1次/季 |
| 总镉 | 1次/季 |
| 总铬 | 1次/季 |
| 六价铬 | 1次/季 |
| 总砷 | 1次/季 |
| 总铅 | 1次/季 |
| 废气 | DA001 | 锅炉废气 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 1次/月 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |
| 颗粒物 | 1次/年 |
| 废气 | DA002 | 污水处理站废气排放口 | 风速,风向 | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 氨（氨气） | 1次/季 |
| 硫化氢 | 1次/季 |
| 废气 | 污水处理站周界 |  | 风速,风向 | 甲烷 | 1次/季 |
| 臭气浓度 | 1次/季 |
| 氨（氨气） | 1次/季 |
| 氯 | 1次/季 |
| 硫化氢 | 1次/季 |

（二）大庆市人民医院（南院）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测频次 |
| 废水 | DW001 | 污水处理站废水排放口 | 流量,水流流速 | pH值 | 1次/12小时 |
| 悬浮物 | 1次/周 |
| 五日生化需氧量 | 1次/季 |
| 化学需氧量 | 1次/周 |
| 阴离子表面活性剂 | 1次/季 |
| 石油类 | 1次/季 |
| 动植物油 | 1次/季 |
| 挥发酚 | 1次/季 |
| 总氰化物 | 1次/季 |
| 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 |
| 废气 | DA001 | 污水处理站废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 氨（氨气） | 1次/季 |
| 硫化氢 | 1次/季 |
| 废气 | DA002 | 锅炉废气 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 1次/月 |
| 二氧化硫 | 1次/年 |
| 颗粒物 | 1次/年 |
| 废气 | 污水处理站周界 |  | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 | 甲烷 | 1次/季 |
| 臭气浓度 | 1次/季 |
| 氨（氨气） | 1次/季 |
| 氯 | 1次/季 |
| 硫化氢 | 1次/季 |

**五、监测要求**

（一）监测目的：委托监测

（二）监测方式及要求说明： 🗹现场采样

（三）监测要素：🗹废水类 🗹废气类

（四）监测方法：依据《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93,《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005,《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005,《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014。

（五）报告类别：提供书面报告 🗹认证报告

（六）数据报送：按照上级环保部门的相关要求，及时完成数据平台的上报工作。

**六、付款方式**  
　 合同签订后按季度支付服务费。

**七、投标文件说明：**  
　 （一）投标书应为胶装、标明目录页码，***应包含有关投标人资质要求证明材料****等。*

（二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

（三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。

（四）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标公司联系人及联系方式

（五）投标文件应包含以下项目：

1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）

2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）

3.报价明细单（加盖公章）

4.提供本单位的依法缴纳社会保障资金证明及授权代表社保证明材料。（加盖公章）

5.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）

6.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。

7.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。

8.服务方案（保险服务承诺、质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）

9.清晰详细的承保方案。

10.评标需要的其它材料。

**八、报名及开标信息**  
　（一）报名时间：2023年4月3日至2023年4月6日

，上午9时至11时，下午14时至16时。  
　（二）地点：大庆市人民医院后勤二楼总务科  
　（三）开标时间及地点：2023年4月7日上午9时北院机关四楼学术报告厅（如有变化另行通知）。

　（四）详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路214号，邮编163316。  
　（五）联系人：王巍，联系电话：13504676698