|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | | | | | | 拆除工程 | |  |  |  |
| 1 |  | | | | | | 门拆除 | | 1.部位:卫生间门拆除 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 樘 | 16 |
| 2 |  | | | | | | 矿棉板拆除 | | 1.部位:拆除矿棉板 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 718 |
| 3 |  | | | | | | 铲除涂料面 | | 1.部位:铲除乳胶漆 2.铲除乳胶至抹灰面 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 829 |
| 4 |  | | | | | | 卫生间灯拆除 | | 1. 部位:卫生间灯拆除 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 15 |
| 5 |  | | | | | | 卫生间排风拆除 | | 1.部位:卫生间排风拆除 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 15 |
| 6 |  | | | | | | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | 1.部位:卫生间吊顶拆除 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 28.8 |
| 7 |  | | | | | | 病房及走廊灯具拆除 | | 1. 部位:病房及走廊灯具拆除 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 95 |
| 9 |  | | | | | 其他拆除 | | 1.名称:其他零星拆除及所有拆除构件外运 2.拆除项目详见设计图纸 3.垃圾外运，运距自行考虑 | | 项 | 1 |
|  |  | | | | | 分部小计 | |  | |  |  |
|  |  | | | | | 新建工程 | |  | |  |  |
| 10 |  | | | | | 安装实木复合门 | | 1.部位:卫生间安装实木复合门2050\*800mm | | 樘 | 16 |
| 11 |  | | | | | LED灯 | | 1. 部位:病房及走廊 2. LED吸顶灯 | | 套 | 95 |
| 12 | |  | | | 吊顶天棚 | | | 1.部位:病房及走廊吊顶天棚2.矿棉板4.其他详见05J909/DP12/棚26B | | m2 | 718 |
| 13 | |  | | | 吊顶天棚 | | | 1.部位:卫生间吊顶 2.集成吊顶 300\*300mm 3.其他详见05J909/DP20/棚36B | | m2 | 28.8 |
| 14 | |  | | | 墙面喷刷涂料 | | | 1.部位:抹灰面乳胶漆饰面（白色） 2.A级无机内墙涂料 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 | | m2 | 829 |
| 15 | |  | | | 白钢门口 | | | 1.部位:白钢门口 2.870\*905mm | | m2 | 16.5 |
| 16 | |  | | | 白钢门框 | | | 1. 部位:白钢门框 2. 235\*910mm | | m2 | 2.14 |
| 17 | |  | | | 白钢护角 | | | 1180\*30mm | | 条 | 10 |
| 18 | | |  | 白钢过桥 | | | | 240\*1170mm | | ㎡ | 6.74 |
| 19 | | |  | 卫生间灯 | | | | 1.部位:卫生间灯 2.300\*300mm | | 套 | 15 |
| 20 | | |  | 卫生间排风 | | | | 1.部位:卫生间排风 2.300\*300mm | | 套 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 21 |  | | 墙体保温 | | | 1. 名称:墙体保温 2. 规格:30mm厚挤塑板 | ㎡ | 217 |
| 2 |  | | 卫生间坐便器拆除 | | | 1.名称:卫生间坐便器拆除 | 套 | 14 |
| 3 |  | | 卫生间坐便器安装 | | | 1.名称:卫生间坐便器安装2.规格:全瓷 | 套 | 14 |
| 4 |  | | 插座 | | | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 11 |
| 5 |  | | 照明开关 | | | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 6 |  | | 普通灯具 | | | 1.名称:LED平板灯 2.规格:36W 3.类型:嵌入式安装 | 套 | 4 |
| 7 | |  | | 线槽 | | 1.名称:灯具接线槽 2.材质:PVC 3.安装形式:明装 | 米 | 30 |
| 8 | |  | | 明线盒 | | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 11 |
| 9 | |  | | 电线 | | 1.名称:电线 2.型号、规格:4mm² 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1 | m | 60 |
| 10 | |  | | 电线 | | 1.名称:电线 2.型号、规格:2.5mm² 3.材质、类型:铜芯电缆、热缩式 4.安装部位:配电箱 5.电压等级（kV):1 | m | 100 |
| 11 | |  | | 拆除拖布池 | | 1.名称:拆除拖布池 | 个 | 1 |
| 12 | |  | | 新建拖布池 | 1.名称:新建拖布池 | | 个 | 1 |
| 13 | |  | | 2.0热熔水线 |  | | m | 3 |
| 14 | |  | | 钢制阀门 | | 1.名称:钢制阀门 | 个 | 2 |
| 15 | |  | | 水龙头及下水 | | 1.名称水龙头及下水 | 套 | 1 |
| 16 | |  | | 二合一水龙头 | | 1.名称:二合一水龙头 | 套 | 2 |
| 17 | |  | | 配电箱盖 | | 1. 名称:电箱盖 2.规格:300\*550mm | 套 | 1 |
| 18 | |  | | PVC墙板 | | 1. 名称:PVC墙板 2. 规格:5700\*300mm 3.配置形式:暗配 | ㎡ | 8.6 |
| 19 | |  | | 卫生间地漏拆除 | | 1.名称:卫生间地漏拆除 | 个 | 14 |
| 20 | |  | | 卫生间白钢地漏 | | 1.名称:卫生间白钢地漏 | 个 | 14 |
| 21 | |  | | 卫生间白钢隔断 | | 1.名称:卫生间白钢隔断2.规格:1770\*244 3.填充(恢复）方式:砂浆修复 | ㎡ | 4.32 |
|  | |  | | 双排脚手架 | |  | 项 | 1 |