|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 |  | 门拆除 | 1.部位:卫生间门拆除2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 樘 | 16 |
| 2 |  | 矿棉板拆除 | 1.部位:拆除矿棉板2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 718 |
| 3 |  | 铲除涂料面 | 1.部位:铲除乳胶漆2.铲除乳胶至抹灰面3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 829 |
| 4 |  | 卫生间灯拆除 | 1. 部位:卫生间灯拆除
2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑
 | 套 | 15 |
| 5 |  | 卫生间排风拆除 | 1.部位:卫生间排风拆除3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 15 |
| 6 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位:卫生间吊顶拆除2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 28.8 |
| 7 |  | 病房及走廊灯具拆除 | 1. 部位:病房及走廊灯具拆除
2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑
 | 套 | 95 |
| 9 |  | 其他拆除 | 1.名称:其他零星拆除及所有拆除构件外运2.拆除项目详见设计图纸3.垃圾外运，运距自行考虑 | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |
| 10 |  | 安装实木复合门 | 1.部位:卫生间安装实木复合门2050\*800mm | 樘 | 16 |
| 11 |  | LED灯 | 1. 部位:病房及走廊
2. LED吸顶灯
 | 套 | 95 |
| 12 |  | 吊顶天棚 | 1.部位:病房及走廊吊顶天棚2.矿棉板4.其他详见05J909/DP12/棚26B | m2 | 718 |
| 13 |  | 吊顶天棚 | 1.部位:卫生间吊顶2.集成吊顶 300\*300mm3.其他详见05J909/DP20/棚36B | m2 | 28.8 |
| 14 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:抹灰面乳胶漆饰面（白色）2.A级无机内墙涂料3.满刮2厚面层耐水腻子找平4.12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 | m2 | 829 |
| 15 |  | 白钢门口 | 1.部位:白钢门口2.870\*905mm | m2 | 16.5 |
| 16 |  | 白钢门框 | 1. 部位:白钢门框
2. 235\*910mm
 | m2 | 2.14 |
| 17 |  | 白钢护角 | 1180\*30mm | 条 | 10 |
| 18 |  | 白钢过桥 | 240\*1170mm | ㎡ | 6.74 |
| 19 |  | 卫生间灯 | 1.部位:卫生间灯2.300\*300mm | 套 | 15 |
| 20 |  | 卫生间排风 | 1.部位:卫生间排风2.300\*300mm | 套 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 21 |  | 墙体保温 | 1. 名称:墙体保温
2. 规格:30mm厚挤塑板
 | ㎡ | 217 |
| 2 |  | 卫生间坐便器拆除 | 1.名称:卫生间坐便器拆除 | 套 | 14 |
| 3 |  | 卫生间坐便器安装 | 1.名称:卫生间坐便器安装2.规格:全瓷 | 套 | 14 |
| 4 |  | 插座 | 1.名称:五孔插座2.规格:250V 10A3.安装方式:暗装 | 个 | 11 |
| 5 |  | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关2.规格:250V 10A3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 6 |  | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯2.规格:36W3.类型:嵌入式安装 | 套 | 4 |
| 7 |  | 线槽 | 1.名称:灯具接线槽2.材质:PVC3.安装形式:明装 | 米 | 30 |
| 8 |  | 明线盒 | 1.名称:开关插座接线盒2.材质:钢制3.安装形式:暗装 | 个 | 11 |
| 9 |  | 电线 | 1.名称:电线2.型号、规格:4mm²3.敷设方式、部位:穿管敷设4.电压等级(kV):1 | m | 60 |
| 10 |  | 电线 | 1.名称:电线2.型号、规格:2.5mm²3.材质、类型:铜芯电缆、热缩式4.安装部位:配电箱5.电压等级（kV):1 | m | 100 |
| 11 |  | 拆除拖布池 | 1.名称:拆除拖布池 | 个 | 1 |
| 12 |  | 新建拖布池 | 1.名称:新建拖布池 | 个 | 1 |
| 13 |  | 2.0热熔水线 |  | m | 3 |
| 14 |  | 钢制阀门 | 1.名称:钢制阀门 | 个 | 2 |
| 15 |  | 水龙头及下水 | 1.名称水龙头及下水 | 套 | 1 |
| 16 |  | 二合一水龙头 | 1.名称:二合一水龙头 | 套 | 2 |
| 17 |  | 配电箱盖 | 1. 名称:电箱盖2.规格:300\*550mm
 | 套 | 1 |
| 18 |  | PVC墙板 | 1. 名称:PVC墙板
2. 规格:5700\*300mm3.配置形式:暗配
 | ㎡ | 8.6 |
| 19 |  | 卫生间地漏拆除 | 1.名称:卫生间地漏拆除 | 个 | 14 |
| 20 |  | 卫生间白钢地漏 | 1.名称:卫生间白钢地漏 | 个 | 14 |
| 21 |  | 卫生间白钢隔断 | 1.名称:卫生间白钢隔断2.规格:1770\*2443.填充(恢复）方式:砂浆修复 | ㎡ | 4.32 |
|  |  | 双排脚手架 |  | 项 | 1 |