# 竞争性磋商公告

黑龙江广业工程管理咨询有限公司受采购人的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，对如下项目以竞争性磋商方式组织采购。磋商文件中采购需求已经过采购单位审核确认，欢迎符合条件的国内供应商参加本项目磋商。

**一、采购概况与采购范围**

1、项目编号：GY2021-CG-012

2、项目名称：大庆市人民医院耳鼻喉病房改造工程

3、资金来源及构成： 大庆市人民医院自筹资金，采购预算: 80960.00元，最高限价：80960.00元。供应商响应报价超出最高限价的响应无效。

4、采购内容：大庆市人民医院耳鼻喉病房改造工程，具体详见工程量清单。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:2.龙骨及饰面种类:拆原除有吊顶 | m2 | 51 |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 拆除原有地砖面层及垫层 | 1.拆除的基层类型:2.饰面材料种类:3.拆除物外运自行考虑 | m2 | 51 |
| 3 | 011605002001 | 踢脚线拆除 | 1.拆除的基层类型:踢脚线拆除2.饰面材料种类: | m2 | 4.65 |
| 4 | 011610002001 | 防盗门拆除 | 1.室内高度:2.窗洞口尺寸:1.0M\*2.1M3.运距自行考虑 | 樘 | 2 |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 600\*600矿棉板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:600\*600矿棉板 | m2 | 51 |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 800\*800地砖 | 1.20MM1：3干硬性水泥砂浆找平层2.20MM1：3干硬性水泥砂浆结合层3.800\*800地砖4.嵌缝剂勾缝 | m2 | 51 |
| 7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:1202.基层材料种类、规格:3.面层材料品种、规格、颜色:彩钢踢脚线 | m | 31 |
| 8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:2.抹灰层种类: | m2 | 100 |
| 9 | 011207001001 | PVC塑胶墙面 | 1.基层材料种类、规格:1：6混合砂浆10厚 满刮腻子2.面层材料品种、规格、颜色:成品3MM厚PVC塑胶墙面 | m2 | 100 |
| 10 | 010401012001 | 封堵洞口 | 1.零星砌砖名称、部位:2.砖品种、规格、强度等级:陶粒3.砂浆强度等级、配合比: | m3 | 1.96 |
| 11 | 011204003001 | 外墙砖 | 1.墙体类型:2.面层材料品种、规格、颜色: | m2 | 6.53 |
| 12 | 011204003002 | 内墙砖 | 1.墙体类型:2.安装方式:3.面层材料品种、规格、颜色: | m2 | 6.53 |
| 13 | 010807001001 | 单框三玻铝塑铝窗(附纱) | 1.窗代号及洞口尺寸:3100\*1950mm2.框、扇材质:单框三玻铝塑铝窗 附窗纱3.玻璃品种、厚度: | m2 | 6 |
| 14 | 01B001 | 强电弱电室 | 1.增加白钢踢脚线 2.增加白钢护角 3.增加白钢门口 | 项 | 1 |
| 15 | 010801001001 | 钢木门（含成套门口线） | 1.门代号及洞口尺寸:1300\*2400mm2.镶嵌玻璃品种、厚度: | 樘 | 1 |
| 16 | 010801001002 | 钢木门（含成套门口线） | 1.门代号及洞口尺寸:1000\*2100mm2.镶嵌玻璃品种、厚度: | 樘 | 1 |
| 17 | 01B002 | 新建卫生间 | 1.砌筑隔墙2.粘内墙砖3.集成吊顶4.安装给排水及洁具5.电气安装 | 项 | 1 |
| 18 | 01B003 | 医疗滑到 变形缝维修 理石窗台面 | 医疗滑到 变形缝维修 理石窗台面 | 项 | 1 |

5、采购范围：工程量清单及施工图纸所示全部内容

6、工 期： 2021年5月10日至2021年6月10日

7、施工地点：大庆市人民医院院内

8、质量标准：合格

9、本项目采用综合评分法

**二、供应商的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》。

（2）具有有效的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证书。

（3）具有有效的安全生产许可证。

（4）项目部人员最低要求：项目经理1人，要求具有有效的贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核证书。技术负责人1人，具有工程建设类注册执业证或职称证；施工员1人，具有有效的岗位证或工程建设类注册执业证或职称证、质量员1人，具有有效的岗位证或工程建设类注册执业证或职称证；安全员1人，具有安全生产考核合格证。响应文件中需提供项目经理证件，其它项目部人员只需提供项目机构人员配置表，成交后由采购人核定，

（5）供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：信用中国(http://[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、中国政府采购网：（<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>）

（6）拥有本次采购产品的合法经营权，且提供的产品需符合国家的质量检验标准，潜在供应商应具有良好的社会信誉和履行合同的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货、安装及售后服务能力。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见磋商文件，只有资格审查合格的供应商申请人才有可能被授予合同。

6、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

**三、本项目须落实扶持政策：具体见磋商文件**

**四、竞争性磋商文件获取方式**

1、获取时间：2021年04月24日至2021年04月29日

2、获取方式：本项目采购文件采取远程网络传输方式购买（供应商无须到现场。）供应商将《获取采购文件信息登记表》、采购文件缴费凭证的扫描件上传到代理公司邮箱（邮箱：guangye333@sina.com，电话：0459-8973336、13804689150）并电话通知代理机构。代理机构将采购文件上传至供应商指定邮箱，供应商自行查阅并下载。

注：供应商购买采购文件时必须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其采购事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

4、采购文件售价：每套售价500元人民币，售后不退。文件费缴纳账户信息：

户名:张金龙

开户行：龙江银行大庆龙盛支行

账号：6235182145902217099

注：未按上述要求缴纳文件费用，或规定时间内（2021年04月24日至2021年04月29日）未支付文件费用的，不得参与本项目采购活动。

**五、响应文件递交**

1、递交时间：2021 年 05月07日 14 时 00 分前（磋商当日）

2、递交地点：请将加密版响应文件电子版（按照采购文件要求加盖印章及签署后转为PDF格式文件，自行压缩加密）发送至guangye333@sina.com邮箱中。逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

2、注意事项：本项目竞争性磋商文件发出后，如有变更（如：变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件），将在大庆市人民医院网或以邮件形式告知所有参与本项目竞争的供应商，供应商应主动自行查看。采购代理机构在上述网站发布或发送至供应商邮箱的更正公告和澄清等与采购项目相关的信息视为已送达各供应商且已为各供应商知悉，请各供应商密切关注。

**八、发布公告的媒介**

本公告在大庆市人民医院网上发布。

**九、联系方式**

1.采购人信息

名 称： 大庆市人民医院

地址：大庆市开发区建设路213号

联系人：贠博

联系方式：15776561116

 2、采购代理机构信息

名 称：黑龙江广业工程管理咨询有限公司

地　址：大庆市高新开发区服务外包园A5三单元五层

联系方式：0459-8973336

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电　话：0459-8973336