大庆市人民医院消防主机系统及线路维修项目采购公告

1. **项目基本概况**

（一）项目名称：大庆市人民医院消防主机系统及线路维修项目

（二）招标方式：竞争性谈判

（三）采购预算：552354.44元（维修明细见附表1）。

**二、服务时间及服务地点**

（一）服务时间：按合同签订日期

（二）服务地点：大庆市人民医院北院

1. **商务要求**
2. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购；

（三）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；

（四）本项目不接受联合体投标；

**四、其他要求:**

1、提供消防工程贰级及以上资质证书（提供全国建筑市场监管公共服务平台截图）；

2、安全生产许可证（提供全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户截图）；

3、投标人需投入本项目小组人员共 5人：

（1）其中投标人需派项目经理人 1 人，须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（提供注册证截图）、具备有效的安全生产考核证，（提供全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户截图或者B证PDF），且未担任其他正在建设工程项目的项目经理，提供近三个月缴纳全部社保证明）

（2）其中投标人需派施工员、质量员、安全员、资料员各1名（提供相关证书/证明文件扫描件加盖公章，提供近三个月缴纳全部社保证明）；

4、服务时间承诺书：在医院服务时间方面作出具体承诺，无具体措施响应文件无效；

5、院感防控承诺书：在院感防控方面作出具体承诺，无具体措施响应文件无效；

6、针对本项目编制专项施工方案，内容参照采购方提供材料并结合现场实际情况，施工方案及内容与实际现场环境不符者，响应文件无效；

7、针对本项目提交具体安全措施方案，与实际现场安全环境不符者，响应文件无效；

8、针对本项目做出具体是售后服务方案，与实际现场安全环境不符者，响应文件无效；

9、提供近两年消防系统施工类合同2份（2023年-2024年合同原件扫描件）

1. **验收要求：**

按要求对消防监控主机系统联动测试验收，如联动测试无效将不予结款。

**六、付款方式**

　 验收合格后支付合同价款的95%，质保期满无息退还合同价款的5%。

**七、投标文件说明：**

　 （一）投标书应为胶装、标明目录页码，**应包含有关投标人资格要求证明材料**等。

（二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

（三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。

（四）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标公司联系人及联系方式

（五）投标文件包含项目：

1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）

2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）

3.报价明细单（加盖公章）

4.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）

5.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。

6.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。

7.服务方案（质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）

8.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件。

9.社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

（1）基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

（2）基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

（3）工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

（4）失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

（5）生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

（6）新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

（7）关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明： 本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

10.评标需要的其它材料。

**八、投标要求：**

(一)中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，我院有权确定第二中标单位。

（二）投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。

（三）中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。

**九、报名的时间及地点**

1.报名时间：2024年12月20日至2024年12月24日

上午9时至11时，下午14时至16时。

2.地点：大庆市人民医院安保科

3.开标时间及地点：2024年12月27日下午14时门诊四楼会议室（如有变化另行通知）。

**十、联系方式**

详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号

邮 编：163316

联系人：庄兴东

联系电话：15004588889

**十一、附表1：维修明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆装点型探测器 感烟 | 个 | 1725 |
| 2 | 拆装点型探测器 感温 | 个 | 153 |
| 3 | 按钮拆装 带电话插孔报警按钮 | 个 | 139 |
| 4 | 按钮拆装 消火栓报警按钮 | 个 | 295 |
| 5 | 消防警铃、声光报警器拆装 声光报警器 | 个 | 80 |
| 6 | 消防报警电话插孔(电话）拆装电话分机 | 个 | 11 |
| 7 | 消防广播(扬声器)拆装扬声器 吸顶式(3~5W) | 个 | 230 |
| 8 | 消防专用模块(模块箱)拆装 模块 单输入（输出）（8304、8305） | 个 | 19 |
| 9 | 消防专用模块(模块箱)拆装 模块 单输入（输出）（8300） | 个 | 104 |
| 10 | 消防专用模块(模块箱)拆装 模块 单输入单输出（8301） | 个 | 246 |
| 11 | 消防专用模块(模块箱)拆装 模块 多输入多输出（8303） | 个 | 32 |
| 12 | 远程控制箱(柜)、重复显示器、多线制手动控制盘(柜)拆装 远程控制箱 3路以内（层显） | 台 | 5 |
| 13 | 点型探测器 感烟 | 个 | 90 |
| 14 | 点型探测器 感温 | 个 | 15 |
| 15 | 带电话插孔报警按钮 | 个 | 10 |
| 16 | 扬声器 吸顶式(3~5W) | 个 | 50 |
| 17 | GST-ld-8304消防电话模块 | 个 | 5 |
| 18 | GST-ld-8305消防广播模块 | 个 | 5 |
| 19 | GST-ld-8301单输入输出模块 | 个 | 20 |
| 20 | GST-ld-8300输入模块 | 个 | 20 |
| 21 | CRT图形显示系统（软件制作） | 套 | 1 |
| 22 | 自动报警系统调试(点以内) 3000 | 系统 | 1 |
| 30 | 管内穿≤三芯集束导线、 塑料护套线 单芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 1100 |
| 31 | 铜单股绝缘多芯护套线 NH-RVVP-2\*2.5mm2 | 米 | 11000 |
| 32 | 管内穿照明铜芯导线 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 1100 |
| 33 | 绝缘电线 NH-BV-2\*2.5mm2 | 米 | 11000 |
| 34 | 管内穿多芯软导线 四芯 单芯导线截(mm2) ≤2. 5 | 10m | 800 |
| 35 | 铜芯多股绝缘电线 | 米 | 8000 |